Работа с компьютером НВ18.
Системные и программные требования к компьютеру: операционная система Windows 7 и выше.
Чтобы перепрошить прибор необходимо:
1. Выключенный прибор подключить к компьютеру кабелем для связи USBmicro.
2. Распаковать архив, запустить программу обновления.
3. Нажать на джойстик и удерживать до второго пика зуммера. Отпускаем – прибор
   включится в режим работы с компьютером. Компьютер при первом включении распознает
   новое устройство “Устройство ввода”. В окне установки мастера нового оборудования
   выбираем "автоматическая установка".
4. Нажимаем кнопку “Обновление прошивки”. Ждем окончания процесса обновления.
   При успешном обновлении выйдет надпись "Прошивка успешно".
5. Выключить прибор:
   1 вариант: отсоединить от компьютера, ничего не трогать и подождать 12сек.
   2 вариант: переместить джойстик влево и отсоединить от компьютера.




